
Protocolo de aforo vehicular

OBJETIVO

Realizar el conteo vehicular en las vías requeridas, discriminando por clases de vehículos (públicos y privados).

REQUERIMIENTOS ESENCIALES

Cuatro personas encargadas de realizar el conteo
Formatos de conteo (ver anexo ##)

VARIABLES

La variable a determinar a partir del conteo vehicular será:

1. Número de vehículos (diferenciados por clases) que cruzan un punto de referencia espacial, tomando como punto de referencia temporal 1 minuto. 

2. Las clases de vehículos a considerar son:
· Automóvil (automóviles particulares, taxis, campero, van)
· Bus, busetas, colectivos y buses de turismo
· Camiones (camiones, furgones grandes, gras, carros mezcladores, niñeras)

CONTEO:

Recursos humanos:

Para garantizar la veracidad de los datos, los conteos se deben realizar por duplicado. Teniendo esto en cuenta, el personal humano debe ser suficiente de tal manera que en ningún caso una misma persona realice un conteo y su respectivo duplicado. 

Un número mínimo de personas para aforar esta vía, se puede obtener con el número de tipos de vehículo de forma que 4 personas serán suficientes así: cada persona se encargará de 2 tipos de vehículo. El duplicado contará los otros dos tipos de vehículo y cada pareja contará un día.

Procedimiento:

El conteo debe realizarse durante el día domingo y en un día entre semana, en dos intervalos de tiempo diferentes durante horas pico y valle.  

Intervalos de conteo sugeridos: 

· 7 AM – 9 AM ( Intervalo que coincide con hora pico)
· 10 AM – 12 M  (intervalo que no coincide con hora pico) 

Las personas encargadas del conteo deben situarse en un punto de intersección. Cada uno debe situarse a un lado de la vía, de manera que se pueda contar de forma clara los vehículos que pasan en el primer y en el segundo carril.

Para realizar el conteo de los vehículos, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Familiarizar al personal con su tarea asignada: Determinar claramente cuál es la clase de vehículo que debe contar, y cuáles vehículos se incluyen en ésta. TODO vehículo debe ser incluido en el conteo.

2. Escoger un punto de referencia en la sección de la avenida filmada: Se cuenta cada vehículo al pasar por este punto de referencia. El uso del mismo punto de referencia para todas las clases de vehículos, hace que los conteos por duplicado sean más exactos y eventos como trancones o vehículos detenidos no afecten el conteo.

3. Realizar una pequeña prueba: Esto con el objetivo de familiarizar al personal con el trabajo que debe realizar, y de solucionar dudas o preguntas que puedan surgir.

4. La toma de datos se realiza en el formato que se muestra en el anexo ## 

5. Repetir el conteo: Cada conteo se realiza por duplicado y por personas diferentes. 













